Cool Result

Zusammenfassung : COOL Ergebnisse

Mittelwert der Kühlzeit= 8.34 sec
Mittelwert der Formteiltemperatur= 103.57 °C
Mittelwert der Werkzeugwandtemperatur= 63.19 °C
Mittlerer Wärmefluss über die Werkzeugwand= -2.24 J/cm2-sec
Mittlere Wärmespeicherung im Formteil und Werkzeug= -33.40 J/cm2
Mittlerer Wärmefluss im Kühlsystem= 0.29 J/cm2-sec
Mittlere Wäremspeicherung im Kühlsystem= 4.39 J/cm2
Temperaturbereich im Formteil= 48.57 ~ 233.87 °C
Temperaturbereich im Werkzeugwandbereich= 32.09 ~ 119.53 °C
Wärmestromdichte der Werkzeugkavität= -3.71 ~ -0.22 J/cm2-sec
Wärmelastbereich der Werkzeugkavität= -55.26 ~ -3.26 J/cm2
Wärmeflussbereich im Kühlsystem= -0.05 ~ 2.06 J/cm2-sec
Abweichung der Wäremspeicherung im Kühlsystem= -0.77 ~ 30.71 J/cm2
Total CPU Time = 4491.52 sec