Flow Result

Zusammenfassung : FLOW Ergebnisse

Schließkraft= 59.4347 Tonne
Werkzeugschließkraft in X-Rtg.= 88.6637 Tonne
Werkzeugschließkraft in Y-Rtg.= 59.4347 Tonne
Werkzeugschließkraft in Z-Rtg.= 89.8665 Tonne
Erforderlicher Einspritzdruck= 77.1196 MPa
Max. reale Temperatur= 237.8208 °C
Max. Bulktemperatur= 238.3103 °C
Max. Scherspannung= 1.8325 MPa
Max. Scherrate= 2574.8280 1/sec
CPU-Zeit= 6261.74 sec
Zykluszeit = 28.46 sec
|- 1. Füllzeit = 2.09 sec
|- 2. Nachdruck- und Restkühlzeit = 21.37 sec
|- a). Nachdruckzeit = 4.52 sec
|- b). Reine Kühlzeit = 16.85 sec
|- 3. Werkzeug-Öffnungsdauer = 5.00 sec