Special Note

Bemerkungen :

Aus Solidworks berater: Die Analyse wurde mit einer Schließkraftwarnung abgeschlossen. Dieses Teil kann erfolgreich mit einem Einspritzdruck von 77.1 MPa (11187.74 psi) gefüllt werden. Der für die Füllung erforderliche Einspritzdruck ist größer als 66 %, aber kleiner als 90 % der maximalen Einspritzdruckgrenze, die für diese Analyse angegeben ist. Der erforderliche Einspritzdruck liegt weiterhin innerhalb eines angemessenen Bereichs von 77.12 % der maximalen Einspritzdruckgrenze. Wenn jedoch zusätzliche Druckverluste im Angusskanalsystem des Werkzeugs und entlang der Länge der Spritzgießmaschine auftreten, sollten Sie Maßnahmen ergreifen, um den für die Füllung reduzierten Druck zu verringern. Dies schließt das Erhöhen der Teil-, Angusskanal- und Anschnittdicke sowie der Werkzeugwand- und Schmelztemperatur oder das Wechseln zu einem Kunststoff mit niedrigerer Viskosität ein. Da die maximale Temperatur am Ende der Füllung innerhalb von 10 Grad C der anfänglichen Schmelztemperatur liegt, besteht nur ein geringes bis gar kein Risiko für Materialabbau beim Kunststoff. Die minimale Fließfronttemperatur ist um mehr als 10 Grad C niedriger als die Anfangsschmelztemperatur. Derartige Abkühleffekte können zu Problemen beim Füllen und Verdichten führen, den erforderlichen Einspritzdruck erhöhen, zu einer mangelhaften Integrität und einem schlechten Erscheinungsbild der Bindenaht führen und negative Auswirkungen auf die Gesamteigenschaften des Formteils haben. Die prognostizierte Kühlzeit wird bestimmt, wenn 90 % der Formteiltemperatur niedriger als die Entformungstemperatur eines Materials sind.