Cool Result

Zusammenfassung : COOL Ergebnisse

Mittelwert der Kühlzeit= 48.49 sec
Mittelwert der Formteiltemperatur= 63.01 °C
Mittelwert der Werkzeugwandtemperatur= 39.15 °C
Mittlerer Wärmefluss über die Werkzeugwand= -0.41 J/cm2-sec
Mittlere Wärmespeicherung im Formteil und Werkzeug= -103.99 J/cm2
Mittlerer Wärmefluss im Kühlsystem= 0.27 J/cm2-sec
Mittlere Wäremspeicherung im Kühlsystem= 69.55 J/cm2
Temperaturbereich im Formteil= 33.66 ~ 207.32 °C
Temperaturbereich im Werkzeugwandbereich= 32.18 ~ 86.70 °C
Wärmestromdichte der Werkzeugkavität= -2.37 ~ 0.07 J/cm2-sec
Wärmelastbereich der Werkzeugkavität= -608.02 ~ 16.76 J/cm2
Wärmeflussbereich im Kühlsystem= -0.02 ~ 0.96 J/cm2-sec
Abweichung der Wäremspeicherung im Kühlsystem= -5.41 ~ 245.65 J/cm2
Total CPU Time = 2170.69 sec