Flow Result

Zusammenfassung : FLOW Ergebnisse

Schließkraft= 46.3287 Tonne
Werkzeugschließkraft in X-Rtg.= 9.7105 Tonne
Werkzeugschließkraft in Y-Rtg.= 30.9325 Tonne
Werkzeugschließkraft in Z-Rtg.= 46.3287 Tonne
Erforderlicher Einspritzdruck= 44.7339 MPa
Max. reale Temperatur= 238.8308 °C
Max. Bulktemperatur= 237.8155 °C
Max. Scherspannung= 9.6101 MPa
Max. Scherrate= 10949.8200 1/sec
CPU-Zeit= 7378.05 sec
Zykluszeit = 111.75 sec
|- 1. Füllzeit = 8.98 sec
|- 2. Nachdruck- und Restkühlzeit = 97.77 sec
|- a). Nachdruckzeit = 10.27 sec
|- b). Reine Kühlzeit = 87.50 sec
|- 3. Werkzeug-Öffnungsdauer = 5.00 sec