Process Condition

Informationen : Prozessparameter

FLOW/PACK
Füllzeit = 9.66 sec
Schmelztemperatur = 230 °C
Werkzeugwandtemperatur = 50 °C
Einspritzdrucklimit = 100 MPa
Volumenstrombegrenzung = 194 cc/s
Füllung/Nachdruck-Umschaltpunkt (in % von befülltem Volumen) = 100 %
Nachdruckzeit = 11.83 sec
Nachdruck- und Restkühlzeit = 96.55 sec
Autom. Füllzeit (1: Ja, 0: Nein) = 1
Autom. Nachdruckzeit (1: Ja, 0: Nein) = 1
Entlüftungsanalyse (1: Ja, 0: Nein) = 0
Startwert Kavitätsinnendruck = 0.1 MPa
Startwert Kavitätsinnentemperatur = 25 °C
Temperaturkriterien für Short Shots (1: Ja, 0: Nein) = 1
Temperaturkriterien für Short Shots = 100 °C
Schließkraftbegrenzung = 100 Tonne

COOL
Schmelztemperatur = 230 °C
Min. Kühlmitteltemperatur = 25 °C
Lufttemperatur = 30 °C
Werkzeug-Öffnungsdauer = 5 sec
Mittlerer Kühlmittelvolumenstrom = 150 cc/s
Steuerungsarten (1: Auswurftemperatur, 2: Abkühlzeit) = 1
Auswurftemperatur (bei Steuerungsart "1" ) = 90 °C
Abkühlzeit (bei Steuerungsart "2" ) = 106.21 sec

WARP
Umgebungstemperatur = 30 °C