Special Note

Bemerkungen :

Aus Solidworks berater: Die Analyse wurde mit einer Schließkraftwarnung abgeschlossen. Dieses Teil kann erfolgreich mit einem Einspritzdruck von 44.7 MPa (6489.54 psi) gefüllt werden. Der zum Füllen erforderliche Einspritzdruck ist niedriger als 66 % der maximalen Einspritzdruckgrenze, die für diese Analyse angegeben ist. Dies bedeutet, dass Sie weit unter der angegebenen Grenze liegen. Sie können möglicherweise die Teildicke reduzieren und die Kühlzeit verkürzen. Führen Sie jedoch auf jeden Fall eine weitere Analyse aus, nachdem Sie die Dicke geändert haben, um sicherzustellen, dass Ihr Teil weiterhin innerhalb der angegebenen Einspritzdruckgrenze gefüllt wird. Da die maximale Temperatur am Ende der Füllung innerhalb von 10 Grad C der anfänglichen Schmelztemperatur liegt, besteht nur ein geringes bis gar kein Risiko für Materialabbau beim Kunststoff. Die minimale Fließfronttemperatur ist um mehr als 10 Grad C niedriger als die Anfangsschmelztemperatur. Derartige Abkühleffekte können zu Problemen beim Füllen und Verdichten führen, den erforderlichen Einspritzdruck erhöhen, zu einer mangelhaften Integrität und einem schlechten Erscheinungsbild der Bindenaht führen und negative Auswirkungen auf die Gesamteigenschaften des Formteils haben. Die prognostizierte Kühlzeit wird bestimmt, wenn 90 % der Formteiltemperatur niedriger als die Entformungstemperatur eines Materials sind. Die durchschnittlichen Kühlzeiten von Einspritzgießprozessen betragen meistens wenige bis hin zu 60 Sekunden. Die Analyseergebnisse haben ergeben, dass einige Bereiche Ihres Teils länger als 60 Sekunden zum Abkühlen benötigen. Das Reduzieren der gesamten Wanddicke oder Aushöhlen sehr dickwandiger Bereiche Ihres Teils trägt zur Verkürzung der Kühlzeit bei, fördert einheitliche Kühlzeiten und senkt die Gesamtzykluszeit.