( PART NAME=Lampebasis_Werkzeug_Formnest )
( PROGRAM NUMBER=0001 )
( MACHINE=CAMWorks 5AXIS )
( CONTROLLER=GENERIC FANUC )
( MATERIAL=  )
( THICKNESS=25.4 )
( ESTIMATED MACHINE TIME=192 HRS.  50 MIN.  7 SEC. )
( STATION  TOOL TYPE  DIAMETER  CORNER RADIUS  DESCRIPTION               )
( -------  ---------  --------  -------------  -------------------- )
(  007     FACEMILL     040.00                            40MM 5FL FACE MILL)
(  002     ENDMILL      015.00                            6MM CRB 2FL 19 LOC  )
(  001     HOGNOSE      020.00      002.00            20MM CRB 2FL 38 LOC)
(  010     BALLNOSE     004.00      002.00            4MM CRB 2FL 19 LOC)
(  005     ENDMILL      004.00                            4MM CRB 2FL 14 LOC  )
(  003     ENDMILL      002.00                            6MM CRB 2FL 19 LOC  )
(  014     ENDMILL      001.20                            1.2MM CRB 2FL 19 LOC  )
(  009     COUNTER SINK 007.00                            20MM CRB 90DEG SPOT DRILL)
(  012     COUNTER SINK 010.00                            10MM CRB 60DEG SPOT DRILL)
(  006     BALLNOSE     006.00      003.00            4MM CRB 4FL BM 14 LOC)
(  011     COUNTER SINK 025.00                            25MM HSS 60DEG COUNTERSINK)
(  013     ENDMILL      001.00                            1MM CRB 2FL 19 LOC  )
(  008     COUNTER SINK 001.00                            5MM HSS 90DEG COUNTERSINK)
(  004     HOGNOSE      001.10      000.50            4mm CRB 4FL HGN .25R 4MM LOC)
